Open topic with navigation

# [stt] Module Configuration

The `stt` module converts normalized speech frontend frame data into a text transcription.

## Input and Output

Mode | Input | Output | Description
--- | --- | --- | ---
| `nf` | `w` | Accepts normalized feature frames and performs speech-to-text. Produces a word label stream.

Example:

    w <- stt (_, nf)

## Parameters

Diag | Lang*
DiagFile | LatFile
DiagFileLabel | LatScale
DnnScale | LatWordFile
EnableConfidence | Mode
FrameDupl | ModeValue

*You must set the value of this configuration parameter by setting the corresponding action parameter.

© 2014 - 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP | Send documentation feedback to HPE Close Send Documentation Feedback To open the configured email client on this computer, open an email window. Otherwise, copy the information below to a web mail client, and send this email to AutonomyTPFeedback@hpe.com. We appreciate your feedback! Product: Topic Title: Help Topic: Feedback:

_HP_HTML5_bannerTitle.htm